阿坝州壤塘县南木达镇区

国土空间详细规划

（公示稿）
一、规划范围和规模

规划到2035年城镇常住人口约5800人，建设用地规模约69.32公顷，人均城镇建设用地规模119.52平方米。重点完善镇区配套设施、优化用地布局；调整集聚镇区周边村民的居住用地，增加满足生活需求的文化、教育、医疗等公共服务设施和商业用地；补充承接未来农贸产业发展的工业、仓储用地。

二、规划定位

落实上位国土空间规划，以藏族文化、小微加工、设施配套为基础，区位交通为优势，确定南木达的城镇性质为以发展现代加工、货运服务、旅游接待为主的商贸文旅重点镇。

三、功能布局

规划以现有城镇结构为依托，对老城镇进行适当的完善和补充，并向南北方向拓展，形成沿河带状分布的城镇空间形态。规划形成“四核三轴五区”的总体规划结构。

“三核”分别为依托行政机关形成的行政服务核和为依托中央公园绿地形成的绿地景观核；依托产业园形成的产业发展核。

“三轴”为串联各功能分区的一条南北向城镇发展主轴和两条东西向城镇发展次轴。

“五区”分别为北部为原乡生活体验区；西北部为城镇品质居住区；城镇品质居住区东侧为产业发展区；中部及南部为公共服务区，以行政办公、教育、医疗等公共服务为主；公共服务区东侧为商贸区，以商贸服务、旅游接待服务为主。

四、用地布局

重点完善镇区配套设施、优化用地布局；调整集聚镇区周边村民的居住用地，增加满足生活需求的文化、教育、医疗等公共服务设施和商业用地；补充承接未来农贸产业发展的工业、仓储用地。

五、公共管理与公共服务设施

按照15分钟生活圈配置标准，构建“片区级核心配套+基础便民配套”两级体系。巩固教育、医疗、行政、养老核心服务能力，补齐初中、文体广场、康养休闲、标准化农贸配套短板，均衡布局社区服务、便民商业、健身活动场地，全面提升北部片区公共服务均等化、一体化水平。严格保障公益性配套用地规模，不得随意缩减、挤占公共服务空间。

1.医疗设施

规划将现有南木达镇中心卫生院提升为壤塘县第二人民医院，服务整个片区。

2.养老设施

规划对现有敬老院进行提升改造。

3.文化设施

规划新建1处“壤塘县壤巴拉全民健身中心”、1处文化活动站和1处文化活动室，建老年活动中心1处。

4.教育设施

在现小学周边新建壤塘县南木达镇第二寄宿制小学，规模为4.09公顷。

5.体育设施

保留现状集镇体育运动场地，结合现有的公园绿地、新增广场及新增的块状公园绿地设置健身设施6处。

6.宗教设施

保留并保护现状各村寺庙、白塔等宗教设施。

7.商业服务设施

保留现状菜市场和邮政营业网点，规划北部新建1处农贸市场。。 

六、综合交通规划

对外交通

过境公路即国道227，从镇区南北贯穿而过，现状红线宽度10m，规划拓宽至20m。严格保护G227国道干线功能，规范集镇段交通组织，分离过境车流与镇区生活车流。新建标准化客运停靠场站、农畜物流集散场地，完善北部片区对外通勤与商贸物流交通体系。

内部道路系统

结合镇区现状街巷肌理与河谷用地条件，本次规划梳理形成“主干路—次干路—支路/街巷”三级道路体系，因地制宜完善镇区内部路网结构，打通断头路、补齐路网短板，提升路网连通度与微循环能力。

优化主次支路体系，打通断头路、完善街巷连通，形成相对闭环的镇区路网。规范道路红线、断面、人行道设置，补齐背街巷道硬化、照明设施，保障消防、救护应急通行条件。

主干路：主干路以功能性道路为主，红线宽度10～12m，一块板，其中外环路、措曼路、谐多街12m ，直属街、达莫塘街为10m。

次干路：次干路以生活性道路为主，红线宽度7m～10m，一块板；包括阿两路、幸福路、西巴街、富强街以及工业园区和北部品质居住区内新修的3条道路。

支路：支路以组团内部道路为主，红线宽度3m，一块板。

交通设施规划和慢行系统

结合南木达镇区居民日常出行与文旅集散双重需求，统筹布局静态停车、慢行系统、交通标识及安全配套设施，补齐现状交通设施短板，构建规范有序、安全便捷、适配文旅小镇发展的交通配套体系。

客运站：在镇区南侧规划设置汽车客运站1处，靠近国道和产业集聚区，规划面积0.47公顷。

停车场：在镇区南侧工业发展区、北部文化体验区各规划1处停车场，共规划占地约0.68公顷。

构建沿街连续步行系统与滨河慢行绿道，完善无障碍设施，打造安全舒适、兼具藏乡风貌的集镇慢行空间。

七、市政设施规划

给水设施规划

规划目标：规划至2035年，镇区水质达标率100%，自来水卫生合格率100%，供水普及率达到100%。

用水量预测：根据《城市给水工程规划规范》( GB50282—2016) , 确定南木达镇区最高日人均综合用水量指标为0.15m3/人.d，经测算南木达镇区最高日水量为0.09万立方米/日。

给水设施规划：扩建南木达供水厂，日供水能力达3000m3/d，供应水厂至镇区沿线村民小组、镇区、泽祥村森木达小组和夏炎小组、阿加村阿加小组等。给水管沿镇区道路敷设，在镇区内形成网格状的给水管网。给水系统采用生产—生活—消防共网方式，给水管网中给水主管管径为DN200，给水次管管径为DN150，支管管径为DN100。

排水设施规划

污水工程规划

规划目标：规划排水体采用雨污分流制，规划南木达镇区污水处理率达100%。

污水量预测：根据《城市排水工程规划规范》( GB50318—2017 )，城市综合生活污水用水量的80～90%。规划确定城区综合生活污水排放系数为0.85，南木达镇区污水量约739.50立方米/日。

污水处理设施规划：规划新建污水泵站，统一收集并处理城镇污水,选址于镇区北侧，建设规模为10000m3/d，规划面积0.25公顷。

污水管网规划：污水管沿镇区道路布置，在镇区内形成网格状的污水排水管网。污水主管管径DN300，污水支管管径DN200。

雨水工程规划

雨水工程规划：依据天然汇水区，采用分散就近排放原则，城镇应规划建设城市雨水管网系统，农村地区一般利用道路边沟排放雨水。

雨水管网规划：沿镇区道路铺设雨水管，布置充分利用地形，雨水依靠重力自流就近排入水体；管道尽量顺坡敷设，以减少管道埋深；雨水管在街道上的最小管径不宜小于DN150，在机动车道下的最小覆土厚度宜大于0.7m。
电力设施规划

规划目标：规划电力普及率达到100%。

电负荷预测：采用人均用电指标法，预测规划期末南木达镇年电量1740万千瓦时。

电源规划：规划在南木达镇区北侧新建220kV变电站，规划占地规模0.31公顷，服务南木达片区及中壤塘片区；南木达场镇10kV变电器接尕多乡35kV变电站。

电网规划：220kV以上高压架空电力线路设置高压电力走廊并加以保护，不宜穿越城镇集中建设区、农村聚居区，应避开空气严重污秽区或有爆炸危险品的建筑物、堆场、仓库等。

通信设施规划

规划目标：至2035年，移动电话普及率为100%，4G、 5G信号覆盖率100%。

邮政设施规划：规划南木达邮电所迁至南木达镇政府。

电信设施规划：规划保留现状电信所，规划期末移动通信、5G覆盖率达到100%。通信电缆均为排管敷设，与电力线路在道路两侧分开布置，距两侧道路红线一般为1～2m，埋深控制在0.6～1.0m。

广播电视设施规划：实现光纤到户，规划区网络覆盖达100%，线路考虑与通讯电缆同沟敷设。区内有线电视入户率在规划期内达到100%，有线电视以光缆传输为主，采用埋地敷设方式，与通信管道同侧，并位于其外侧。

燃气设施规划

规划目标：镇区燃气普及率达到100%。

气量预测：依据《城镇燃气规划规范》( GB/ T 51098—2015 )预测镇区综合生活年用气量为74.30m³，不可预见用气量按总用气量的5%进行计算，综合镇区年总用气量78.21万m³。

供气设施规划：规划新建天然气门站，占地规模0.30公顷；新建液化石油气供应站一处，占地规模0.05公顷，选址均位于镇区外围则曲河西侧，服务镇区、泽祥村森木达小组和夏炎小组、阿加村阿加小组、茸木达乡及尕多乡场镇。

管网规划：沿主干道规划燃气主干管，接燃气储配站，天然气管网采用中压B级。管径DN250mm，其他道路规划支管，管径DN160～DN110mm。

环卫设施规划

规划目标：至2035年，农村生活垃圾分类收转体系覆盖率达到100%。城镇生活垃圾无害化处理率达到100%，农村生活垃圾处理率达到100%，规模化养殖场和集中式养殖区粪便综合利用率达到100%。

生活垃圾预测：生活垃圾量预测根据《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T50337—2018)，进行预测计算，至2035年生活垃圾产量达到5.80吨/日。

垃圾转运规划：规划新建小型垃圾转运站，选址于镇区北侧南康路南侧，占地0.11公顷，日处理能力10吨/日，垃圾集中收集后转运至垃圾处理场统一处理。

环卫设施规划：规划公共厕所、环卫车辆停车场、垃圾容器和环境卫生清扫工人休息场所。

公共厕所：结合公园绿地、停车场，共设置2处。

环卫车辆停车场：结合垃圾中转站布置。

垃圾容器：在道路两侧及交叉口、公交站点、广场、公园、农贸市场等公共场所应设置废物箱，废物箱采用分类收集的方式，设置间距为100～200m。

环境卫生清扫工人休息场所：结合环卫站建设休息场所，供进行环卫清扫、保洁人员休息和停放小型车辆，人均有建筑面积2～4m2, 每处休息场所有8～15m2。

八、规划控制

建筑高度和开发强度控制

开发强度与高度分区

土地使用强度区Ⅰ——核心开发区 ，整体容积率1.8 ≤ f≤3.0 ，整体建筑密度控制在30～70%之间，建筑高度不超过33米。

土地使用强度Ⅱ区——一般开发区，整体容积率1.2≤ f<1.8 ，整体建筑密度控制在30～70%之间，建筑高度不超过24米。

土地使用强度Ⅲ区——控制开发区，整体容积率0.8≤ f<1.2 ，整体建筑密度控制在20～35% ，建筑高度不超过18米。
风貌控制

建筑风貌定位：安多藏族风貌。

建筑色彩：墙体米黄色为主色调，灰青色、石材色为辅助色。装饰色采用白、黑、黄、红等。

屋顶采用坡屋顶，铺置小青瓦，门窗有雨搭在建筑材料选择上以土、石、木材为主。

现状住宅以两、 三层建筑为主；新建住宅以6层为主，不超过24m。

推进可持续绿色建筑，共建零碳生态共同体，将绿色发展理念融入到建筑设计、建设高品质绿色建筑，推动可持续发展。

“四线”管控
1. “黄线”控制与管理

划定南木达镇镇区北部道路旁两块公共设施用地为黄线。

城市黄线控制范围严格按照《城市黄线管理办法》进行管控，在黄线范围内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当符合经批准的国土空间总体规划，并依法向主管部门申请办理规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

2. “绿线”控制与管理

城市绿线控制范围严格按照《城市绿线管理办法》进行管控，城市绿线范围内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

3. “蓝线”控制与管理

南木达镇区范围内无蓝线划定。

4. “紫线”控制与管理

南木达镇区范围内无紫线划定。

九、规划实施

加强组织协调，强化对规划的刚性控制和实施监督作用，牢固树立“先规划后建设、以设计促建设、以管理促规范”的核心理念，坚决维护规划的权威性。规划资源部门应加强政策宣传，健全公众参与制度，做好公示公开、主动接受社会监督。各部门要加强顶层设计与组织协调，构建“多规合一”的协同机制。

建立规划实施动态监测制度，定期开展规划实施评估。各职能部门应深入一线，加强对规划政策的宣传解读力度，向社会各界宣传规划、理解规划、支持规划。同时，必须健全公众参与制度，将“阳光规划”落到实处。通过完善公示公开机制，利用媒体、网络及社区公告等多渠道，主动接受人大、政协及社会公众的全方位监督，确保规划决策的科学性与民主性，保障市民的知情权、参与权和监督权。

依托国土空间基础信息平台，建立规划实施动态监测制度，对重要控制线(如生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界)进行实时预警。定期开展规划实施评估，对规划确定的目标指标、重点任务、重大工程进行跟踪问效。形成“实施一监测一评估一反馈一调整”的闭环管理。

利用数字技术赋能，加快推进规划编制、审批、实施、监督的全程在线数字化管理。全面依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，消除“信息孤岛”，实现各部门间数据共享和业务协同。

通过数字化手段，将规划条件纳入土地出让合同，将规划许可融入工程建设项目审批流程，大幅提高工作质效。减少人为因素干扰，防范廉政风险，通过数据留痕实现责任可追溯，确保规划成为城市发展的“法定蓝图”和“硬约束”。
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