阿坝州壤塘县中壤塘镇区

国土空间详细规划

（公示稿）
一、规划范围和规模

规划到2035年城镇常住人口约9800人，建设用地规模约136.72公顷，人均城镇建设用地规模100.00平方米。重点完善镇区配套设施、优化用地布局；调整集聚镇区周边村民的居住用地，增加满足生活需求的文化、教育、医疗等公共服务设施和商业用地；补充承接未来农贸产业发展的工业、仓储用地。

二、规划定位

落实上位国土空间规划，打造以文化旅游产业为主导的壤塘文旅特色小镇，片区政治经济、公共服务、旅游集散中心。

三、功能布局

构建“两心，一轴，一带，五组团”的总体规划结构。

“两心”：镇政府所在组团形成的综合服务中心、结合现状游客中心建设的旅游服务中心。

“一轴”：依托镇区主干路形成以旅游、商业、行政办公为主的综合服务轴线，并规划入口景观、广场等用地，提高综合服务区的质量和形象。

“一带”：依托镇区则曲河段设计滨水景观带，局部拓宽形成滨河景观公园，在各组团内部设计带状绿地与周边绿带相连，形成贯通的整体。

“五组团”：规划两大居住组团，综合服务组团、文化旅游组团、产城融合组团。

四、用地布局

居住用地。规划居住用地41.99公顷，占总建设用地31.14%，其中二类城镇住宅用地41.37公顷，城镇社区服务设施用地0.62公顷。

公共管理与公共服务用地。规划公共管理与公共服务用地16.53公顷，占总建设用地12.26%。

商业服务业用地。规划商业服务业用地23.73公顷，占总建设用地17.60%。

仓储用地。规划仓储用地0.85公顷，占总建设用地的0.63%。

交通运输用地。规划交通运输用地28.32公顷，占总建设用地的21.00%。其中城镇道路用26.76公顷，交通场站用地1.56公顷。

公用设施用地。规划公用设施用地1.16公顷，占总建设用地的0.86%。

绿地与开敞空间用地。规划绿地与开敞空间用地9.24公顷，占总建设用地的6.85%。其中公园绿地5.21公顷、防护绿地0.33公顷、广场用地3.70公顷。

特殊用地。规划特殊用地11.08公顷，占总建设用地的8.22%。

留白用地。规划留白用地0.75公顷，占总建设用地的0.55%。

五、公共管理与公共服务设施

按照15分钟生活圈配置标准，构建“片区级核心配套+基础便民配套”两级体系。巩固教育、医疗、行政、养老核心服务能力，补齐初中、文体广场、康养休闲、标准化农贸配套短板，均衡布局社区服务、便民商业、健身活动场地，全面提升北部片区公共服务均等化、一体化水平。严格保障公益性配套用地规模，不得随意缩减、挤占公共服务空间。

行政管理设施。保留现状中壤塘镇政府，中壤塘派出所；规划新建壤塘旅游接待中心；壤塘村、布康木达村结合用地布局设置警务室。
文化体育设施。保留现状壤塘非遗传习创业园非遗展示中心；规划提升现状乡文化站为片区级中心镇文化综合体；规划新建壤巴拉非遗文化博物馆；规划提升现状体育设施为全民健身中心，根据实际情况与公园绿地结合布置。
教育医疗设施。规划提升现状中壤塘镇中心小学与幼儿园，中心小学涵盖小学全年级，规划提升现状中壤塘乡镇中心卫生院。
社会福利设施。规划提升现状中壤塘镇养老院。
商业服务设施。规划保留现状壤塘非遗传习创业园；规划新建中壤塘镇现代农贸市场；新建依根门多民宿。 

六、综合交通规划

对外交通

镇区现状依托中南路和省道S453形成主要对外交通通道，本次规划保留并优化现状对外主干通道功能，维持镇区对外便捷联通格局。通过路面提质、边坡整治、安保设施完善，进一步提升中南路通行能力与行车安全性，向西强化与南木达镇、G227国道的衔接，打通县域北部横向交通走廊，向东稳固与上壤塘乡的乡镇联络通道，保障农牧运输、日常通勤、旅游过境交通通畅。

内部道路系统

结合镇区现状街巷肌理与河谷用地条件，本次规划梳理形成“主干路—次干路—支路/街巷”三级道路体系，因地制宜完善镇区内部路网结构，打通断头路、补齐路网短板，提升路网连通度与微循环能力。

1.主干路

提升镇区北部的乡道Y455为县道X089作为镇区主干路，由西连接尕多乡，至东连接上壤塘乡；镇区内部规划“两横多纵”的道路作为主干路，完善主干路框架结构。

2.次干路

次干路作为各分区内部的主要道路，承担分解主干路和汇集支路车辆的职能，规划“三横多纵”的道路作为次干路。

3.支路

支路主要承担非机动车与步行交通的职能。主要的支路作为各分区内部联系道路，扩宽满足双向两车道；居住区内的车行道，为满足消防车行，由现状的3米扩宽至5米。

公共交通和慢行系统

结合中壤塘镇区居民日常出行与文旅集散双重需求，统筹布局静态停车、慢行系统、交通标识及安全配套设施，补齐现状交通设施短板，构建规范有序、安全便捷、适配文旅小镇发展的交通配套体系。

停车设施规划：规划镇区共设置机动车停车场9处。针对镇区现状停车无序、公共车位缺失问题，规划采用“集中停车场+路边规范泊位”相结合的模式布局停车设施。

慢行与人行系统规划：依托镇区街巷肌理、滨河沿线及文旅街区，打造连续通畅的慢行步行体系。结合藏乡街巷风貌优化人行通行空间，清理街巷占道搭建，保障人行、消防通行宽度；重点完善文旅街区、滨河路段步行空间，适配非遗观光、休闲游览出行需求。推行慢行优先理念，打造安全舒适、风貌统一的集镇慢行街巷，提升人居与游览体验。

公共客运场站规划：规划在镇区设置三级汽车客运站1处。承担城乡客运接驳、旅游客流中转、农牧人员通勤运输功能，完善镇区综合客运服务体系，衔接对外公路通道，实现内外交通高效转换。

七、市政设施规划

给水设施规划

镇区最高日用水量为3920立方米/日，规划水源来自中壤塘镇水厂，最大日供水量为4000立方米/日；完善镇区环状供水管网并向周边农村聚居点延伸。

排水设施规划

规划镇区采用雨污分流的排水体制；预测镇区污水量约为3528立方米/日；规划新建污水处理厂一处，处理规模5000立方米/日，镇区完善污水管网并向周边农村聚居点延伸。

规划镇区雨水经雨水管汇集后就近排入水体，充分利用中壤塘镇镇区现有河流和沟渠进行排水，受纳水体主要为则曲河。

电力设施规划

根据《城市电力规划规范》（GB/T 50293—2014）“规划人均综合用电量指标”和国内其他同类城市的用电负荷情况，采用人均用电指标法预测全片区电力负荷，规划远期全片区用电按城镇人均综合用电量指标2000千瓦时/（人·a）计，年最大利用小时数按5000小时考虑，经预测，规划期末全片区中壤塘镇区年用电量1960万千瓦时，年最大用电负荷0.39万千瓦。

规划提升35千伏变电站为110千伏变电站。镇区供电以10千伏中压配网为主，采用地埋电缆沟的敷设方式；规划设置开闭所，由开闭所为用户供电。

通信设施规划

规划保留现状邮政所、电信所，统筹考虑5G基站的建设。

燃气设施规划

规划新建一座液化石油气供应站。推广使用以液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）为燃料的清洁能源。

供热设施规划

规划清洁能源作为镇区供热热源，新建小型供暖站4处。

环卫设施规划

垃圾中转站：镇区规划新建一处垃圾中转站，设计转运量15吨/日。

公共厕所：结合车站、游客中心、停车场、主要道路两侧、集中居住区、大型公建布置。

环卫车辆停车场：规划提升环卫车辆停车场，结合垃圾中转站设置，占地面积不小于300平方米。

废物箱：规划在广场、公园等公共场所设置废物箱。

八、规划控制

建筑高度和开发强度控制

开发强度与高度分区

土地使用强度区Ⅰ——核心开发区 ，整体容积率1.8≤f≤3.0 ，整体建筑密度控制在30～70%之间，建筑高度不超过33米。

土地使用强度Ⅱ区——一般开发区，整体容积率1.2≤f<1.8 ，整体建筑密度控制在30～70%之间，建筑高度不超过24米。

土地使用强度Ⅲ区——控制开发区，整体容积率0.8≤f<1.2 ，整体建筑密度控制在20～35% ，建筑高度不超过18米。
风貌控制

建筑风貌定位：安多藏族风貌。

建筑色彩：墙体米黄色为主色调，灰青色、石材色为辅助色。装饰色采用白、黑、黄、红等。

屋顶采用坡屋顶，铺置小青瓦，门窗有雨搭在建筑材料选择上以土、石、木材为主。

“四线”管控
1. “黄线”控制与管理

划定南木达镇镇区北部道路旁两块公共设施用地为黄线。

城市黄线控制范围严格按照《城市黄线管理办法》进行管控，在黄线范围内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当符合经批准的国土空间总体规划，并依法向主管部门申请办理规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。

2. “绿线”控制与管理

城市绿线控制范围严格按照《城市绿线管理办法》进行管控，城市绿线范围内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

3. “蓝线”控制与管理

南木达镇区范围内无蓝线划定。

4. “紫线”控制与管理

南木达镇区范围内无紫线划定。

九、规划实施

加强组织协调，强化对规划的刚性控制和实施监督作用，牢固树立“先规划后建设、以设计促建设、以管理促规范”的核心理念，坚决维护规划的权威性。规划资源部门应加强政策宣传，健全公众参与制度，做好公示公开、主动接受社会监督。各部门要加强顶层设计与组织协调，构建“多规合一”的协同机制。

建立规划实施动态监测制度，定期开展规划实施评估。各职能部门应深入一线，加强对规划政策的宣传解读力度，向社会各界宣传规划、理解规划、支持规划。同时，必须健全公众参与制度，将“阳光规划”落到实处。通过完善公示公开机制，利用媒体、网络及社区公告等多渠道，主动接受人大、政协及社会公众的全方位监督，确保规划决策的科学性与民主性，保障市民的知情权、参与权和监督权。

依托国土空间基础信息平台，建立规划实施动态监测制度，对重要控制线(如生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界)进行实时预警。定期开展规划实施评估，对规划确定的目标指标、重点任务、重大工程进行跟踪问效。形成“实施一监测一评估一反馈一调整”的闭环管理。

利用数字技术赋能，加快推进规划编制、审批、实施、监督的全程在线数字化管理。全面依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，消除“信息孤岛”，实现各部门间数据共享和业务协同。

通过数字化手段，将规划条件纳入土地出让合同，将规划许可融入工程建设项目审批流程，大幅提高工作质效。减少人为因素干扰，防范廉政风险，通过数据留痕实现责任可追溯，确保规划成为城市发展的“法定蓝图”和“硬约束”。
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